	[image: ]
	oneprom.ru · info@oneprom.ru
WhatsApp +7 999 285-35-27 · +7 (343) 319-54-55


Для заказа сливо-наливной эстакады
Опросный лист
 
Заполните поля и отправьте на info@oneprom.ru или в WhatsApp +7 999 285-35-27 — подготовим подбор, расчёт и коммерческое предложение.
	1 · Объект и продукт

	Наименование объекта, адрес
	 

	Операция
	☐  Слив
☐  Налив
☐  Слив и налив

	Продукт
	☐  Светлые нефтепродукты (бензин, дизтопливо, керосин)
☐  Тёмные нефтепродукты (мазут, битум, гудрон)
☐  Масла
☐  Сжиженные углеводородные газы
☐  Химические продукты __________________________
☐  Иное __________________________________________

	Плотность продукта, кг/м³
	 

	Вязкость при рабочей температуре, сСт
	 

	Температура продукта, °C
	 

	Давление в коллекторе, МПа
	 

	Продукт застывающий, требуется разогрев
	☐  Да        ☐  Нет

	Способ разогрева
	☐  Паровой (пароподогрев)
☐  Электрообогрев
☐  Не требуется
☐  По предложению Поставщика


 
	2 · Параметры эстакады

	Количество цистерн, обслуживаемых одновременно
	 

	Тип эстакады
	☐  Односторонняя
☐  Двусторонняя

	Способ обслуживания
	☐  Верхний
☐  Нижний
☐  Комбинированный

	Количество стояков (постов), шт
	 

	Шаг между стояками, мм
	 

	Длина эстакады, м
	 

	Высота площадки обслуживания от головки рельса, мм
	 

	Требуемая производительность, м³/ч
	 

	Диаметр коллектора, DN
	 

	Тип цистерн (модель, объём, м³)
	 

	Возможен подъезд цистерн с обеих сторон
	☐  Да        ☐  Нет


 
	3 · Комплектация

	Наливные устройства
	☐  Устройство нижнего слива УСН
☐  Установка верхнего налива АСН
☐  Наливной стояк с телескопической трубой
☐  По предложению Поставщика

	Откидные мостки
	☐  С ручным приводом
☐  С пневмоприводом
☐  С электроприводом
☐  Не требуются

	Площадки обслуживания
	☐  Стационарные
☐  Откидные
☐  Передвижные
☐  Не требуются

	Ограждение площадок
	☐  Требуется
☐  Не требуется

	Лестницы
	☐  Маршевые
☐  Вертикальные
☐  Не требуются

	Устройство заземления цистерн (УЗА)
	☐  Да        ☐  Нет

	Ограничитель уровня налива
	☐  Да        ☐  Нет

	Система учёта (счётчик, массомер)
	☐  Да        ☐  Нет

	Запорная арматура
	☐  Ручная
☐  С электроприводом
☐  С пневмоприводом
☐  По проекту

	Система рекуперации паров
	☐  Да        ☐  Нет

	Система пенного пожаротушения
	☐  Да        ☐  Нет

	Молниезащита
	☐  Да        ☐  Нет

	Аварийный душ и фонтанчик для глаз
	☐  Да        ☐  Нет


 
	4 · Исполнение

	Материал металлоконструкций
	☐  Углеродистая сталь с окраской
☐  Оцинкованная сталь
☐  Коррозионно-стойкая сталь

	Материал трубопроводов
	☐  Углеродистая сталь
☐  Коррозионно-стойкая сталь

	Настил площадок
	☐  Просечно-вытяжной
☐  Рифлёный лист
☐  Решётчатый
☐  По предложению Поставщика

	Климатическое исполнение
	☐  У1
☐  ХЛ1
☐  УХЛ1

	Минимальная температура окружающего воздуха, °C
	 

	Категория взрывоопасной зоны
	 

	Класс взрывозащиты оборудования
	 

	Снеговой и ветровой район
	 

	Сейсмичность площадки, баллов
	 


 
	5 · Автоматизация и электрика

	Уровень автоматизации
	☐  Ручное управление
☐  Местный шкаф управления
☐  АСУ ТП с выводом на диспетчерский пункт
☐  Не требуется

	Напряжение питания, В
	 

	Освещение эстакады
	☐  Да        ☐  Нет

	Видеонаблюдение
	☐  Да        ☐  Нет

	Датчики загазованности
	☐  Да        ☐  Нет


 
	6 · Работы и сроки

	Что требуется от Поставщика
	☐  Только поставка оборудования
☐  Поставка и шеф-монтаж
☐  Поставка и монтаж
☐  Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка

	Требуется проектная документация
	☐  Да        ☐  Нет

	Есть техническое задание или проект
	☐  Да        ☐  Нет

	Желаемый срок поставки
	 

	Количество комплектов, шт
	 

	Особые требования, примечания
	 


 
	7 · Заказчик

	Организация
	 

	Контактное лицо
	 

	Телефон
	 

	E-mail
	 

	Адрес объекта
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